**Freiluftsäule AS für Pumpensteuerungen PS1-LCD N,**

**PSMEGA 1, PSMEGA 1E, PSMEGA 2**

Fabrikat **D.C. Industrie Elektronik GmbH, Lübeck**

# bestehend aus:

**Freiluftsäule** mit Schließzylinder

H x T x B 1460 x 207 x 310 mm, Eingrabtiefe 600 mm

Mit Schaltplantasche, Vorsicherung 16 A in separater Box

Mit gleichzeitiger Funktion als Hauptschalter

10 mm² PE-Klemme für Potentialausgleich

Dauerleuchte (blinkend und schlagfest)