**Freiluftsäule AS für Pumpensteuerung PS2-LCD, PSMEGA 2E**

Fabrikat **D.C. Industrie Elektronik GmbH, Lübeck**

# bestehend aus:

**Freiluftsäule** mit Schließzylinder

H x T x B 1460 x 207 x 410 mm, Eingrabtiefe 600 mm

Mit Schaltplantasche

Vorsicherung 25 A in separater Box mit gleichzeitiger Funktion

als Hauptschalter,10 mm² PE-Klemme für Potentialausgleich

Dauerleuchte (blinkend und schlagfest)