**Zähleranschlusssäule**

GFK-Freiluftschrank DIN Gr.0 , 1-türig, RAL 7035 IP44

Abmessung: H x B x T 1100 x 1136 x 336 mm

Gesamtabmessung: H x B x T 2000 x 611 x 336 mm (inkl. Sockel)

Gehäuse rundum geschlossen, Boden offen Schlosstür

rechts scharniert, mit 3-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebelgriff,

Ausführung Doppelzylinder für 2x Profilzylinder, 1x Standardschließung,

1x frei, Tür mit Türarretierung Montageplatte in Kunststoff

1000x575 mm (HöhexBreite)

**Zählerplatz**

Zählung nach TAB 2014 für Drehstromzähler

2-reihig inkl. Freiplatz für Hausanschlusskasten

Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig im unteren

Anschlussraum, mit kompletter Zählerverdrahtung

mit selektiven Hauptschalter 63 Amp.; sperr- und

plombierbar im oberen Anschlußraum

Reserveplätze sind mit Blindleisten abzudecken

Komplett mit Sicherungs-, Klemmen- und Befestigungszubehör